**ПАМЯТКА**

**Как разработать инструкцию по охране труда**

В инструкции по охране труда отражаются требования по безопасному выполнению работ работником. Ее составляют в том числе **с учетом профессиональных рисков и опасностей**, характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии.

Инструкция должна включать:

* общие требования охраны труда;
* требования охраны труда перед началом работы;
* требования охраны труда во время работы;
* требования охраны труда в аварийных ситуациях;
* требования охраны труда по окончании работы.

Инструкцию нужно поддерживать в актуальном состоянии. Она должна соответствовать производственным процессам, организационным или структурным изменениям.

**1. Кто разрабатывает инструкции по охране труда**

Разрабатывают инструкции по охране труда для работников руководители структурных подразделений. А методическую помощь им оказывают работники Управления охраны труда.

**2. Чем руководствоваться при разработке инструкции по охране труда**

Разрабатывается инструкция по охране труда для работника исходя из его должности или профессии, направления трудовой деятельности или вида выполняемой работы.

В инструкции по охране труда нужно учесть требования безопасности, изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации (при наличии) - изготовителей оборудования, а также в технологической документации. При этом следует исходить из конкретных условий производства, должности, профессии работника и вида выполняемой работы.

**3. Какие разделы должна содержать инструкция по охране труда**

В инструкцию по охране труда нужно включить требования по безопасному выполнению работ работником. Она должна содержать следующие разделы:

1. [общие требования охраны труда](#P47);
2. [требования охраны труда перед началом работы](#P56);
3. [требования охраны труда во время работы](#P63);
4. [требования охраны труда в аварийных ситуациях](#P71);
5. [требования охраны труда по окончании работы](#P78).

В зависимости от специфики деятельности и исходя из оценки уровней профессиональных рисков можно установить в инструкции по охране труда дополнительные требования безопасности, не противоречащие государственным нормативным требованиям охраны труда.

**3.1. Раздел «Общие требования охраны труда»**

В этом разделе отражаются:

* положения о необходимости соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
* требования по соблюдению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ;
* перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей;
* перечень специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, выдаваемых работникам в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, или ссылку на локальный нормативный акт;
* порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструментов (или ссылку на локальный нормативный акт);
* правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

**3.2. Раздел «Требования охраны труда перед началом работы»**

В этом разделе отражаются:

* порядок подготовки рабочего места;
* порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты) (при наличии);
* порядок осмотра работником и подготовки к работе СИЗ до использования;
* порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

**3.3. Раздел «Требования охраны труда во время работы»**

В данном разделе предусматриваются:

* способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;
* требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);
* положения по безопасному содержанию рабочего места;
* действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
* требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) СИЗ.

**3.4. Раздел «Требования охраны труда в аварийных ситуациях»**

В этом разделе отражаются:

* перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;
* процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом несчастном случае;
* действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;
* действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков).

**3.5. Раздел «Требования охраны труда по окончании работы»**

В данном разделе указываются:

* действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования;
* последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
* действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
* требования по соблюдению личной гигиены;
* процесс извещения руководителя работ об обнаруженных во время работы недостатках, влияющих на безопасность труда.

**4. Как утвердить инструкцию по охране труда**

Утверждает инструкцию по охране труда проректор по направлению. При этом необходимо учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.

**5. Как ознакомить работника с инструкцией по охране труда**

Необходимо ознакомить работника с инструкцией по охране труда, непосредственно связанной с его трудовой деятельностью, под подпись в листе ознакомления.

Инструкцию можно выдать работнику на руки для изучения при первичном инструктаже, либо вывесить на рабочем месте или участке, либо хранить в ином доступном месте.

**6. Когда необходимо пересмотреть инструкцию по охране труда**

Инструкцию по охране труда нужно поддерживать в актуальном состоянии. Она должна соответствовать производственным процессам работодателя, организационным или структурным изменениям.

Инструкции необходимо пересмотреть, в частности:

* в случае изменения условий труда работников;
* при внедрении новой техники и технологии;
* по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
* по требованию представителей органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда или органов федеральной инспекции труда.